この内蔵フラッシュ対応版pmf_play.pex/srfはMMC改造していない
P/ECE用の動画プレイヤーです。

PMF_Convertorで出力オプションのお試し変換機能を使って短い
時間のPMFを作成してください。
無印P/ECEの場合だいたい5秒くらいが限界のようです。

お試し変換機能についてはPMF_Convertorの説明をご参照ください。


作成したPMFをP/ECEに転送し、srfを実行するか、pexをP/ECEに
転送して起動してください。

再生時間が短いだけでMMC版と変わらぬ動画が体験できます(^^


それでは、何かご不明なことがございましたら、御連絡ください。

=============================
 まどか
 madoka@olive.plala.or.jp
 http://www2.plala.or.jp/madoka/
=============================
