<PMFプレイヤーの使い方>

このPMFプレイヤー(pmf_play.pex)はMMC/SDカードを扱えるように
改造したP/ECEユーザ向けの動画ファイルプレイヤーです。

まだMMC対応に改造されていない方は、以下のMMC対応カーネル
サポートページをご参照ください。(※今回のプログラムではMMC
対応カーネルをインストールする必要は特にありません)

・MMC対応カーネルサポートページ
http://www2.plala.or.jp/madoka/Piece_ele/mmc/mmc.htm

※無印P/ECEなどのMMC改造していないP/ECEでもPMFを体験して頂
　けるように、内蔵フラッシュ対応版pexも用意しました。
　是非ご利用ください(^^
  ソースからコンパイルする場合はmakefileを参照して下さい。


PMFプレイヤーの使い方はいたって簡単で、pmf_play.pexをP/ECE
に転送し、PMFファイルの入ったMMC/SDカードを接続した状態で
pexを起動してください。

画面にPMFファイル一覧が表示されるので、十字PADの上下ボタン
でファイルを選択し、Aボタンで再生です。

再生中は、A/Bボタンでコントラスト調整、上下ボタンで音量調整、
STARTボタンで一時停止/一時停止解除、そしてSELECTボタンでファ
イル選択メニューに戻ります。

Ver.1.10から再生中に左右ボタンで早送り・巻き戻しが出来るよう
になりました。(PMF2形式以降が対応)
1回につき、約15秒移動します。キーフレーム単位での移動ですので
必ずしも一番最後までいけるとは限りません。

動画ファイルを最後まで再生した場合は、最後の画面で止まります
ので、SELECTボタンを押してファイル選択メニューに戻ってくださ
い。
アプリケーションの終了はファイル選択メニューでSELECTボタンを
押してください。

・操作方法一覧
　==ファイル選択メニュー==
  ↑↓/←→ … ファイルの選択
　A         … 再生開始
  SELECT    … アプリ終了

  ==再生中==
  A/B       … 液晶コントラスト調整
  ↑↓      … 音量調整
  ←→      … 巻き戻し・早送り(約15秒単位)
  START     … 一時停止/解除
  SELECT    … ファイル選択メニューに戻る

動画ファイル再生中はSTART長押しやSELECT+STARTというP/ECEの標準
操作は効きませんのでご注意ください。


PMFファイルは現在のところ、最大115MB(約30分)のものまで扱える
ようになっています。
※2005/07/08 追記
PMFプレイヤーVer.1.11から大容量のカード(128MB以上)では、30分を
超えてカードのほぼ最大容量までのファイルを扱えるようになりまし
た。1GBのカードの場合1ファイル最大約4.5時間再生可能です。
(さすがに4.5時間は未確認ですが(^^;)

ファイルのサイズはフレームの圧縮具合によって変化しますので、
圧縮の効きにくい動画(毎フレームの動きの激しいもの)の場合、同
じ再生時間でもファイルサイズが大きくなることが予想されます。

また、動きが少なく、かつ、アニメの様に色の変化の少ない動画に
関してはかなり圧縮が効くはずですので、同じ再生時間でもファイル
サイズは小さくなります。

PMFファイルは、同梱したWindows側の一発変換ツール「PMF_Convertor」
により、MediaPlayerで再生できるほとんどの動画ファイルをドラッグ
＆ドロップで簡単に作成することができます。
詳しくは「PMF_Convertor」の説明をご参照ください。



何かご不明なことがございましたら、お気軽にまどか宛までメール
で御連絡ください。

それでは、P/ECEでの動画ファイル再生をお楽しみください。

== 改変履歴 ==
2005/02/26 Ver.1.00 初公開
2005/03/06 Ver.1.01 システムメニュー復帰時に画面が乱れる
                    不具合を修正。
2005/03/13 Ver.1.02 MMCライブラリで512MB以上1GB以内のメモリカード
                    に対応
2005/04/03 Ver.1.03 MMCカーネルVer.1.27に対応
2005/05/04 Ver.1.04 MMCカーネルVer.1.29に対応
                    さらに、MMCライブラリのソースを更新。
                    プレイヤーの機能的には変わりはありません。
2005/05/07 Ver.1.05 MMCライブラリを更新。扱う最大ファイルサイズが
                    カード容量を超える場合に、最大ファイルサイズを
                    カード容量のサイズに切り詰めるように修正しまし
                    た。これにより、64MBのカードで50MB以上のファイ
                    ルが扱えなかった不具合が修正されました。
2005/06/14 Ver.1.10 早送り・巻き戻し再生が可能なPMF2形式に対応しま
　　　　　　　　　　した(^o^
                    PMF2形式のPMFファイルはPMF_Convertor Ver.1.3以
　　　　　　　　　　降で生成可能です。
2005/07/08 Ver.1.11 MMCライブラリのVer.UP(PMFプレイヤー専用のUpdate)
                    により、扱える最大ファイルサイズが大容量(128MB以
                    上)のカードに限り、カードのほぼ最大容量までにな
                    りました。これにより、1GBのカードだと1ファイル最
                    大約4.5時間もの長時間再生が可能に（なったと思い
                    ます(^^;)。
                    あと、シーク情報の読み方が微妙に間違っていた不具
                    合を修正。
2005/08/08 Ver.1.12 PMF2形式での動画データの終端チェックが間違ってい
                    た不具合を修正。

=============================
 まどか
 madoka@olive.plala.or.jp
 http://www2.plala.or.jp/madoka/
=============================